CASTROL SYNTILO RHS
metalo apdirbimo skystis CASTROL SYNTILO RHS yra keičiamas nauju 

Molylub SynCut RHS

Metalų paviršiaus apdirbimui
Pusiausintetinis vandeniu skiedžiamas emulsuojantis metalų apdirbimo skystis

+++   sudėtyje nėra chlorinų, cinko, nitritų, aminų, boro rūgšies ir lakiojo formaldehido   +++

Savybės

•
Efektyvių poliarinių EP priedų formuluotė užtikrina didelių krūvių pernešimo gebą ir prailgina įrankių tarnavimo laiką, net dirbant dideliais greičiais

•
Formuluotėje neturi antrinių aminų, todėl nėra pavojaus susidaryti nitrosaminams. Nekenkia darbuotojų sveikatai ir yra saugus naudoti

•
Inhibiciniai priedai neutralizuoja net iš šalies į emulsiją patekusius aminus ir nitritus. Todėl pagal TRGS 611 normatyvus nitritų kiekiui pasiekus riba, nėra būtinas emulsijos pakeitimas. Emulsija regeneruojasi pati 

•
Pagerintos antikorozinės savybės 

•
Puikios de-emulsifikacinės savybės

•
Ilgaamžiškas emulsijos mišinio stabilumas

•
Dermatologiškai testuotas TEWL ir Epicutan metodais. Nealergizuoja odo

СОЖ от 2,5% до 5% - точение, фрезерование,сверление, шлифование. Содержит присадки EP Обработка стали, легированной стали, серого чугуна. 
Универсальное применение, а также высокое качество гарантирует увеличение срока использования эмульсии без замены и качество обрабатываемой поверхности.
Castrol NEGAMINAMAS, todėl  KEIČIAMAS didesnės antikorozinės apsaugos ir sumažinto putojimo emulsolo koncentratu

- Molylub SynCut RHS
http://www.mechanica.lt/lt/tekinimo-ausinimo-tepimo-skystis 
